## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 62

DTC 62: | IG1 magas feszültség

1. | Ellenőrizze a töltőrendszert. A töltőrendszer rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Javítsa meg a töltőrendszert és ellenőrizze újra.n

2. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

3. | Vigye próbaútra a gépjárművet 15 km/h-val vagy gyorsabban.

4. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. Az ABS-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 62 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n