## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0409

DTC P0409: | Kipufogógáz-visszavezető szelephelyzet-érzékelő áramkör feszültség hiba

MEGJEGYZÉS: Ha a P0405 vagy a P0406 és a P0409 hibakód egyidejűleg tárolódott, végezze el a P0405 vagy P0406 hibakód hibakeresését, majd ellenőrizze újra a P0409 hibakódot.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze az kipufogógáz-visszavezetés VLS-s a HDS-el az ADATLISTÁBAN. 0.6 V-ot vagy kevesebbet mutat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Ellenőrizze a kipufogógáz-visszavezető szelephelyzet-érzékelőt a HDS műszerrel az adatlistában. 1.7 V-ot vagy többet jelez ki? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Cserélje ki a kipufogógáz-visszavezető szelepet.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

7. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

8. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

9. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakos vagy állandó hibakódok? IGEN - Ha a P0409 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a kipufogógáz-visszavezető szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

10. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

11. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0409 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a kipufogógáz-visszavezető szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n