## Elektromos szervokormány vezérlőegység cseréje

MEGJEGYZÉS: Az elektromos szervokormány (EPS) vezérlőegység a műszerfal közepén helyezkedik el.

1. | Kösse le a negatív kábelt az akkumulátorról.

2. | Szerelje ki a vezetőoldali alsó műszerfal elemet.

3. | Szerelje ki az (A) motor relét, és kösse le a 4-pólusú csatlakozót.

4. | Szerelje ki az elektromos szervokormány (B) vezérlőegységet, és kösse le az elektromos szervokormány vezérlőegység csatlakozóit.

5. | Szerelje be az elektromos szervokormány vezérlőegységet a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében.

6. | A beszerelés után indítsa be a motort, és járassa alapjáraton. Forgassa a kormánykereket néhányszor ütközéstől ütközésig. Ellenőrizze, hogy az elektromos szervokormány jelzőlámpa nem gyullad-e ki.