## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 12

DTC 12: | Nyomatékérzékelő

1. | Törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Várjon legalább 10 másodpercet. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 12? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n

5. | Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló a KI állásban van-e, majd bontsa az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) és a nyomatékérzékelő 7 pólusú csatlakozójának csatlakozását.

6. | Ellenőrizze az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozójának 7. sz. érintkezője és a karosszéria testelés közötti összeköttetést. Van elektromos vezetés? IGEN - Szüntesse meg a testzárlatot a nyomatékérzékelő és az EPS vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozó 7. sz. érintkezője és a karosszériatest között feszültséget. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Szüntesse meg a nyomatékérzékelő és az elektromos szervokormány vezérlőegység közötti + vezeték tápfeszültség zárlatát.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Ellenőrizze az összeköttetést az elektromos szervokormány vezérlőegység B (14-pólusú) csatlakozójának 7. sz. érintkezője és a nyomatékérzékelő 7-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője között (jobbkormányos: 7. sz.). Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Szüntesse meg a szakadást a nyomatékérzékelő és az EPS vezérlőegység közötti vezetékben.n

11. | Helyettesítse egy biztosan jó EPS vezérlőegységgel, és kösse vissza az összes szétválasztott csatlakozót.

12. | Indítsa be a motort. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 13. NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult EPS vezérlőegység-csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó EPS vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n

13. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 12? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza nyomatékérzékelő csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó kormányművel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n