## Automata sebességváltó kapcsolókar-zár mágnestekercsének vizsgálata

1. | Szerelje le a középső konzolt.

2. | Szerelje ki a sebességváltó reteszelés mágnesszelepe/csapos parkolókapcsoló csatlakozóját a sebességváltókar rögzítésének alapjáról, majd szüntesse meg a csatlakozó csatlakoztatását.

3. | Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusát a kapcsoló reteszelő mágnestekercs csatlakozó 1. sz. érintkezőjéhez, és csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusát a 3. sz érintkezőhöz. MEGJEGYZÉS: Ne kösse be az akkumulátor pozitív pólusát a 3.sz. érintkezőre, ellenkező esetben megsérül a dióda a sebességváltókar-reteszelő mágneskapcsolóban.

4. | Ellenőrizze, hogy a sebességváltó kart el lehet-e mozdítani a [P] helyzetből. Vegye le az akkumulátorpólusokat a előválasztókar-reteszelő mágnestekercs csatlakozóról. Tegye vissza a sebességváltó kart a [P] helyzetbe, és győződjön meg róla, hogy reteszelődik.

5. | Ellenőrizze, hogy a sebességváltókar-reteszelés kiold, ha a kioldógombját megnyomja, és ellenőrizze, hogy reteszelődik, ha a kioldógombot elengedi.

6. | Ha az előválasztókar-reteszelő mágnes nem működik megfelelően, cserélje ki.