## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 12, 14, 16, 18

DTC 12, 14, 16, 18: | Kerékfordulatszám-érzékelő (elektromos zaj/bizonytalan érintkezés)

MEGJEGYZÉS: Ha az ABS-ellenőrző elektromos zaj miatt gyulladt ki, az ellenőrző lámpa kialszik, ha
a gépjárművet 30 km/h-val (19 mph) vezeti.

1. | Ellenőrizze a megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőt és mágneses jeladótárcsát.
DTC | Vizsgált kerékfordulatszám-érzékelő
--- | ---
12 | Jobb első
14 | Bal első
16 | Jobb hátsó
18 | Bal hátsó
Rendben vannak? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Szerelje vissza vagy cserélje ki a megfelelő kerékfordulatszám-érzékelőt vagy mágneses jeladótárcsát.n

2. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

3. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozóját.

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a vizsgált kerékfordulatszám-érzékelő TEST érintkezője és a többi kerékfordulatszám-érzékelő TEST érintkezője között (lásd a táblázatot).
DTC | Vizsgált érintkező | Többi érintkező
--- | --- | ---
12 | FR-GND: 19. sz. | 1. sz. | 23. sz. | 5. sz.
14 | FL-GND: 1. sz. | 19. sz. | 23. sz. | 5. sz.
16 | RR-GND: 23. sz. | 19. sz. | 1. sz. | 5. sz.
18 | RL-GND: 5. sz. | 19. sz. | 1. sz. | 23. sz.
Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a vizsgált kerékfordulatszám-érzékelő és a többi kerékfordulatszám-érzékelő közötti vezetékben.n NEM - Törölje a DTC-ket és vigye próbaútra a gépjárművet. Ha az ABS-ellenőrző lámpa felgyullad, és ugyanaz a DTC jelenik meg, cserélje ki az ABS modulátor-vezérlőegységet.n