## Lengőkarok és tengely vizsgálata

1. | Szerelje ki a szelephimba-egységet.

2. | Mérje meg a tengely átmérőjét az első szelephimba helyén.

3. | Nullázza le a műszert (A) a tengely átmérőhöz.

4. | Mérje meg a szelephimba belső átmérőjét, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta körkörösségtől való eltérés.
Szelephimba - tengely hézag:
Standard (új): | 0,019-0,058 mm -
Javítási határérték: | 0,08 mm

5. | Ismételje meg az összes szelephimbán és a tengelyen. Ha a hézag a határérták felett van, cserélje ki a szelephimbatengelyt és az összes tűrésen kívüli szelephimbát. Ha valamelyik változtatható szelepvezérlési idő- és elektronikus szelepemelés vezérlés (VTEC) szelephimbát kell kicserélni, egy készletként cserélje ki a szelephimbákat (elsődleges és másodlagos).

6. | Ellenőrizze a szelephimba dugattyúkat (A). Kézzel nyomja meg mindegyik dugattyút. Ha nem mozog könnyen, cserélje ki a szelephimba készletet. MEGJEGYZÉS: Ősszeszereléskor kenje be olajjal a dugattyúkat.