## Első fék kerékfuttató felújítása

A fékbetét por gyakori belégzése az összetételétől függetlenül veszélyes lehet az egészségére. Kerülje el a porrészecskék belégzését. Soha se használjon sűrített levegőt vagy kefét a fékalkatrészek tisztításához. Használjon egy megfelelő porszívót.

Szerelje ki, szerelje szét, ellenőrizze, szerelje össze és szerelje be a féknyerget, és figyeljen a következőkre:

- Ne öntsön fékfolyadékot a gépjárműre; ez a fényezés sérülését okozhatja; ha fékfolyadék kerül a fényezésre, mossa le azonnal vízzel.
- Hogy a kicsepegést megelőzze, fedje le a lecsatlakoztatott csőcsatlakozókat rongyokkal vagy törlőkendőkkel.
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt fékfolyadékban és levegővel szárítsa meg; fújja át az összes csatornát sűrített levegővel.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy az összes alkatrész portól és más idegen részecskéktől mentes legyen.
- Cserélje ki az alkatrészeket újakra az ábrán előírtak szerint.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen szennyeződés vagy idegen anyag ne szennyezhesse a fékfolyadékot.
- Ha újra használja a betéteket, mindig az eredeti helyzetükbe szerelje vissza őket, hogy elkerülje a fékhatás csökkenését.
- Ne használja ismét a leengedett fékfolyadékot.
- Mindig eredeti Honda DOT 3 fékfolyadékot használjon. A nem Honda márkájú fékfolyadék korróziót okozhat, és a rendszer élettartamát csökkentheti.
- Ne keverjen össze különböző gyártmányú fékfolyadékokat, mivel ezek összeférhetetlenek lehetnek.
- Kenje be a dugattyút, a dugattyútömítés hornyát és a féknyereg furatot tiszta fékfolyadékkal.
- Ügyeljen arra, hogy se kenőzsír, se olaj ne kerüljön a féktárcsákra vagy a fékbetétekre.
- Szétszereléskor mindig cserélje ki az összes gumi alkatrészt újakra.
- A féknyereg beszerelése után ellenőrizze a gumi és fém fékcsöveket, hogy nincs-e tömítetlenség, beleérés vagy csavarodás.