## Motorolaj cseréje

1. | Melegítse be a motort.

2. | Szerelje ki a leeresztőcsavart (A), és engedje le a motorolajat.

3. | Szerelje vissza a leeresztőcsavart új alátéttel (B).

4. | Töltse fel az ajánlott olajjal.
Kapacitás
3,4 [liter] olajcsere esetén. 3,6 [liter] olajcsere esetén, szűrővel. 4,2 [liter] motorfelújítás után.

5. | Járassa a motort 3 percnél hosszabb ideig, majd ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás.