## Üresjárati fordulatszám-ellenőrzés

MEGJEGYZÉS:

- Hagyja az alapjárati levegőmennyiség-szabályozó (IAC)-szelepet csatlakoztatva.
- Az alapjárati fordulatszám ellenőrzése előtt ellenőrizze a következőket:
  - A hibajelző lámpa (MIL) nem gyulladt ki.
  - Előgyújtás
  - Gyújtógyertyák
  - Légszűrő
  - PCV rendszer

1. | Kösse le a benzingőzelszívó vezeték (EVAP) vízzsák lefúvatószelep 2-pólusú csatlakozóját.

2. | Csatlakoztassa a fordulatszámmérőt (A) a teszt fordulatszámmérő csatlakozóra (B), vagy csatlakoztassa a Honda PGM vizsgálókészüléket (C) a diagnosztikai csatlakozóra (DLC) (D) a szerelvényfal vezető felőli oldalán.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül Park (parkolás) vagy neutral (üres) állásban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton.

4. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot terhelés nélkül: fényszórók, fűtőventilátor, hátsóablak-fűtés, hűtőventilátor és klímaberendezés nincs bekapcsolva.
Az alapjárati fordulatszám előírt értéke:
L12A1 motor:
| 700±50 min-1
L13A1, L13A2 motor:
Kézi kapcsolású sebességváltó | 650±50 f/p min-1
A/T | 750±50 f/p (min-1) (parkoló vagy üres helyzetben)

5. | Hagyja a motort alapjárati fordulatszámon 1 percig HI állásba kapcsolt fűtőventilátorral és bekapcsolt klímaberendezéssel, majd ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.
Az alapjárati fordulatszám előírt értéke:
L12A1 motor:
| 850±50 min-1
L13A1, L13A2 motor:
Kézi kapcsolású sebességváltó | 850±50 min-1
A/T | 850±50 min-1 (parkoló vagy üres helyzetben)
MEGJEGYZÉS: Ha az alapjárati fordulatszám nincs az előírt határokon belül, lásd a Tüneti hibakeresés táblázatot.

6. | Csatlakoztassa vissza az EVAP benzingőz-elszívóvezeték vízzsák lefúvatószelep 2-pólusú csatlakozóját. MEGJEGYZÉS: Használhatja a letapogató készüléket vagy a Honda PGM vizsgálókészüléket az alapjárati fordulatszám ellenőrzéséhez.