## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P2122

DTC P2122: | APP "A" érzékelő áramkör alacsony feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

5. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. A P0107, P0122, P0222 és a P2122 hibakódok egyidejűleg jelennek meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 23. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

7. | Ellenőrizze az "A" APP ÉRZÉKELŐT a HDS-el az ADATLISTÁBAN. Körülbelül 0 % (rel), vagy 0.62 V illetve az alatti érték mérhető, amikor a fojtószelep teljesen nyitva van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az APP ”A” érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél.n

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Válassza le az APP érzékelő 6-pólusú csatlakozóját.

10. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

11. | A vezetékköteg felőli oldalon mérje meg a feszültséget az APP érzékelő 6-pólusú csatlakozójának a 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 19.

12. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

13. | Az APP érzékelő felőli oldalon mérje meg az ellenállást az APP érzékelő 6-pólusú csatlakozójának az 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 14. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 31.

14. | Az APP érzékelő felőli oldalon mérje meg az ellenállást az APP érzékelő 6-pólusú csatlakozójának az 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Is there about 0 W? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 31. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

15. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

16. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 63. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 34.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 63.sz. érintkező) és az APP "A" érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 17.

17. | Csatlakoztassa az APP érzékelő 6-pólusú csatlakozójának az 1. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidalóvezetékkel.

18. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 63. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 38. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 34.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 63.sz. érintkező) és az APP ”A” érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 33.

19. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

20. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és az diagnosztikai csatlakozó dobozt a motorvezérlő egység és a csatlakozó közé.

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 33. sz. és 58.sz. érintkezői között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 4.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 33.sz. érintkező) és az APP ”A” érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 38.

23. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

24. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

25. | Csatlakoztassa le a csatlakozókat a következő érzékelőkről. MAP érzékelő Pillangószelepház APP érzékelő

26. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és a diagnosztikai csatlakozó doboz 33. sz. és 46. sz. érintkezői között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 4.sz. vagy 17.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 33.sz. vagy 46.sz. érintkező) és minden érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 27.

27. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget a motorvezérlő egységre.

28. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

29. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 46. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 30. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 38.

30. | Továbbra is ellenőrizze a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 46.sz. érintkezőjénél miközben egyenként visszaköti az alábbi érzékelőket. MAP érzékelő Fojtószelepház APP érzékelő Lecsökkent a feszültség 0 V-ra? IGEN - Cserélje azt az érzékelőt, amelyik a feszültségesést okozta, majd folytassa a következő lépéssel 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 38.

31. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

32. | Cserélje ki az APP érzékelőt.

33. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

34. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

35. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

36. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

37. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P2122 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az APP érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

38. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

39. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P2122 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az APP érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.