## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0107 (3-1)

Diagnosztikai hibakód P0107(3-1): | MAP érzékelő áramkör alacsony feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a szívócsonk nyomást a HDS vagy az ellenőrző célszerszám segítségével. Körülbelül 101 kPa (760 Hgmm) illetve 2,9 V vagy több jelenik meg? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a MAP érzékelőnél és az ECM/PCM-nél.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le a MAP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget a MAP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A11 és A21 érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a szakadást az ECM/PCM (A21) és a MAP érzékelő közötti vezetékben. n. NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n

8. | Ellenőrizze a szívócsonk nyomást a HDS vagy az ellenőrző célszerszám segítségével. A kijelzőn 2 kPa (15 Hgmm) vagy kevesebb, illetve 0 V jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Cserélje ki a MAP érzékelőt.n

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a MAP érzékelő csatlakozó 2. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (A19) és a MAP érzékelő közötti vezetékben. n. NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n