## Kormányösszekötőrúd gömbcsukló gumiharang cseréje

A szükséges célszerszámok
Kitoló szerszám, 32,5 ( 070AD-SAA0100)

1. | Szerelje le a gumiharangot a nyomtávrúd gömbfejről, és törölje le a régi zsírt a gömbcsukló csapról.

2. | Kenje be az (A) gömbcsukló csap alsó részét friss többcélú kenőzsírral.

3. | Kenje be az új (B) gumiharang belsejét és a (C) peremet friss többcélú kenőzsírral Figyeljen a következőkre az új kenőzsír felvitelekor: Ne kerüljön zsír a gumiharang csuklóház (D) felfekvő felületre és a gömbcsukló csap (E) kúpos részére. Ne engedje, hogy por, szennyeződés, vagy más idegen anyag kerüljön a gumiharangba.

4. | Szerelje be az új (A) gumiharangot a (B) célszerszám használatával, az ábra szerint. A gumiharangnak nem lehet hézaga a gumiharang (C) felfekvő felületeinél. A gumiharang beszerelése után ellenőrizze a gömbcsukló csap kúpos részét, hogy nem zsíros-e, és törölje le, ha szükséges.