## Féktömlők és fékvezetékek ellenőrzése

1. | Ellenőrizze a féktömlőket, hogy nem sérültek, kopottak, tömítetlenek, nem súrlódnak-e semmihez és nincsenek-e elcsavarodva.

2. | Ellenőrizze a fém fékcsöveket, hogy nem sérültek, rozsdásak vagy tömítetlenek-e. Ellenőrizze továbbá, hogy nincsenek-e elgörbült fém fékcsövek.

3. | Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a féktömlő és fémcső csatlakozóknál és csatlakozásoknál, és húzza meg őket, ha szükséges.

4. | Ellenőrizze a főfékhengert és az ABS hidraulikus egységet (ha van), hogy nem sérült-e vagy nem szivárog-e. MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a féktömlő rögzítőt a féktömlőn végzett szerviz során.