## Szinkrogyűrű és fogaskerék ellenőrzése

1. | Ellenőrizze mindegyik szinkrongyűrű (A) belsejét, hogy nincs-e kopás.

2. | Ellenőrizze a fogazatot (B) mindegyik szinkrongyűrűn, hogy nincs-e kopás (lekerekedés).

3. | Ellenőrizze a fogazatot (C) mindegyik szinkronperselyen és az illeszkedő fogazatot mindegyik fogaskeréken, hogy nincs-e kopás (lekerekedés).

4. | Ellenőrizze a homlokfelületet (D) mindegyik fogaskerék agyon, hogy nincs-e kopás.

5. | Ellenőrizze a kúpfelületet (E) mindegyik fogaskerék agyon, hogy nincs-e kopás vagy egyenetlenség.

6. | Ellenőrizze a fogazatot az összes fogaskeréken (F), hogy nincs-e egyenetlen kopás, barázdáltság, kidörzsölődés vagy repedés.

7. | Kenje be mindegyik fogaskerék (E) kúpfelületetét olajjal, és helyezze fel a szinkrongyűrűjét. Forgassa a szinkrongyűrűt, és győződjön meg róla, hogy nem csúszik.

8. | Mérje meg a hézagot mindegyik fogaskerék (A) és szinkrongyűrűje (B) között körben végig. Tartsa síkban a szinkrongyűrűt a fogaskerékhez képest, miközben méri a hézagot. Ha a hézag kisebb, mint a javítási határérték, cserélje ki a szinkrongyűrűt és a fogaskereket.
Szinkrongyűrű és fogaskerék közötti hézag
Normál: | 0,85-1,10 mm-
Javítási határérték: | 0,4 mm