## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0135

DTC P0135: | Primer HO2S(érzékelő 1) fűtő áramkör működési hiba

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Törölje a HDS-sel megjelenő DTC-t.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik a P0135 diagnosztikai hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Ellenőrizze a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban a 3. sz. (7,5 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Javítsa meg a rövidzárlatot az elsődleges HO2S (1-es érzékelő) és a 3. sz. (7,5 A) biztosíték közötti vezetékben, majd folytatás a következő lépéssel: 24

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Csatlakoztassa le a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozóját.

8. | A primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) felőli oldalon mérje meg az ellenállást a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) 4-pólusú csatlakozójának 3. sz. és 4. sz. érintkezői között. 8,1-9,9 Wmérhető szobahőmérsékleten? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 20.

9. | A Primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) felőli oldalon ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és a primer fűtött lambdaszondaO2S 4-pólusú csatlakozójának 3. sz. és 4. sz. érintkezői között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

11. | Mérje meg a feszültséget a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) 4-pólusú csatlakozójának 3. sz. és 4. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

12. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

13. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

14. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 130. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 5.sz. csatlakozójának 9.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 130.sz. érintkező) és a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) között, majd folytassa a következő lépéssel 22. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 28.

15. | Mérje meg a feszültséget a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) 4-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 16. NEM - Javítsa meg a szakadást az elsődleges HO2S (1-es érzékelő) és a 3. sz. (7,5 A) biztosíték közötti vezetékben, majd folytatás a következő lépéssel: 22

16. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

17. | Csatlakoztassa a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozóját.

18. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

19. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozódoboz 130. sz. és 4.sz. érintkezője között. 0,1 V vagy kevesebb? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 5.sz. csatlakozójának 9.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 130.sz. érintkező) és a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) között, majd folytassa a következő lépéssel 22. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 28.

20. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

21. | Cserélje ki az elsődleges HO2S-t (1. érzékelő).

22. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

23. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

24. | Állítsa vissza a HDS-sel megjelenő DTC-t.

25. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

26. | Indítsa be a motort.

27. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0135 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

28. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

29. | Indítsa be a motort.

30. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0135 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n