## Fékszervo ellenőrzése

Szükséges célszerszámok
Nyomásmérő-műszer ( 07404-5790301)

Nyomásmérő ( 07406-5790201)
Tartozék ( 07410-5790101)
Cső csatlakozóadapter ( 07410-5790501)
Nyomásmérő csatlakozócső ( 07510-6340101)

## Szivárgás-ellenőrzés

1. | Szerelje be a nyomásmérő-műszert (A) a fékerőrásegítő és az ellenőrző szelep közé.

2. | Indítsa el a motort, állítsa be a motorfordulatszámot a gázpedállal úgy, hogy a nyomásmérő-műszer 40,0-66,7 kPa-t (300-500 mmHg) mutasson, majd állítsa le a motort.

3. | Olvassa le a nyomásmérő-műszert. Ha a leolvasott vákuum 30 másodperc után 2,7 kPa-lal (20 mmHg) vagy jobban csökken, ellenőrizze a következő alkatrészeket, hogy nem tömítetlenek-e. Visszacsapószelep Vákuumcsövek Tömítések Fékrásegítő Főfékhenger MEGJEGYZÉS: Ne próbálja meg szétszerelni a fékrásegítőt. Cserélje ki egy újra a fékerőrásegítőt egy egységként.

## Működés ellenőrzés

1. | Szerelje be a nyomásmérő-műszert ugyanúgy ahogy a tömítettség-ellenőrzésnél.

2. | Csatlakoztassa az olajnyomásmérő-műszereket (A) a főfékhengerhez a tartozékok (célszerszámok) használatával, ahogy az ábrán látható.

3. | Engedje ki a levegőt a szelepeken (B) keresztül.

4. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton.

5. | Segédje nyomja be a fékpedált 98 N (10 kg) és 294 N (30 kg) erővel. Ezt kereskedelmi forgalomban beszerezhető nyomásmérővel (A) mérje.

6. | A következő nyomásoknak kell megjelenniük a nyomásmérőkön az egyes vákuumoknál.
Hátsó tárcsafékes modelleknél:
Vákuumos fékerő-rásegítő vákuum kPa(mmHg) | Fékpedál nyomóerő N (kgf) | Főfékhenger olajnyomás kPa(kgf/cm2)
0 (0) | 98 (10) | 0 (0)
294 (30) | 1.370 (14,0)
66,7 (500) | 98 (10) | 3.240 (33,0)
294 (30) | 8.240 (84,0)
Hátsó dobfékkel és ABS-szel ellátott modelleknél:
Vákuumos fékerő-rásegítő vákuum kPa(mmHg) | Fékpedál nyomóerő N (kgf) | Főfékhenger olajnyomás kPa(kgf/cm2)
0 (0) | 98 (10) | 0 (0)
294 (30) | 1.550 (15,8)
66,7 (500) | 98 (10) | 4.110 (41,9)
294 (30) | 9.590 (97,8)
Más modellek:
Vákuumos fékerő-rásegítő vákuum kPa(mmHg) | Fékpedál nyomóerő N (kgf) | Főfékhenger olajnyomás kPa(kgf/cm2)
0 (0) | 98 (10) | 0 (0)
294 (30) | 1.600 (16,3)
66,7 (500) | 98 (10) | 3.700 (37,7)
294 (30) | 9.800 (99,9)

7. | Ha a leolvasott értékek nem a fent megadott határok közé esnek, akkor ellenőrizze a főfékhenger tömítettségét.

## Fékrásegítő visszacsapószelep ellenőrzése

1. | Csatlakoztassa le a fékerőrásegítő vákuumcsövét (beépített ellenőrzőszeleppel) (A) a fékerőrásegítő oldalon.

2. | Indítsa be a motort, és járassa alapjáraton. Vákuumnak kell lennie. Ha nincs vákuum, akkor a visszacsapószelep nem működik megfelelően. Cserélje ki a fékerőrásegítő vákuumcsövét és ellenőrzőszelepét, és ellenőrizze újra.