## Oldallégzsák cseréje

MEGJEGYZÉS: Nézze át az ülések cseréjének műveletét a Karosszéria című fejezetben, mielőtt javítást vagy szerviz munkát végezne.

## Kiszerelés

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon legalább 3 percig, mielőtt elkezdi a munkát.

2. | Kösse le az oldalsó légzsák vezetékkötegének 2-pólusú csatlakozóját (A) .

3. | Szerelje ki az ülés egységet és az ülés háttámla burkolatot.

4. | Szerelje ki a rögzítő anyát (A) és az oldalsó légzsákot (B).

## Beszerelés

MEGJEGYZÉS:

- Ha az oldalsó légzsák fedelét szalag rögzíti, vegye le a szalagot.
- Ne nyissa ki az oldalsó légzsák burkolat fedelét.
- Amikor az egyik oldalsó légzsákot cseréli ki, használjon új rögzítő anyákat, és húzza meg az előírt értékre.
- Győződjön meg róla, hogy a háttámla burkolatot megfelelően szerelte be. A nem előírás szerinti beszerelés megakadályozhatja a megfelelő kioldást.
- Ügyeljen arra, hogy úgy szerelje be a vezetékköteg vezetékeit, hogy ne csípődjenek be, vagy ne akadályozzanak más alkatrészeket.

1. | Helyezze az új oldalsó légzsákot a háttámla vázra (A). Húzza meg az oldalsó légzsák rögzítő anyáit (B).

2. | Szerelje fel a háttámla burkolatot.

3. | Szerelje be az ülés egységet, majd csatlakoztassa az oldalsó légzsák vezetékkötegének 2-pólusú csatlakozóját.

4. | Mozgassa meg az elül ső ülést és a háttámlát a teljes mozgási tartományában, és győződjön meg róla, hogy a vezetékköteg vezetékek nem csípődnek be, és nem akadályoznak más alkatrészeket.

5. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

6. | Az oldalsó légzsák beszerelése után ellenőrizze a rendszer megfelelő működését. Fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba; a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpának körülbelül 6 másodpercre fel kell gyulladnia, majd ki kell aludnia.