## Hátsó fékpofák cseréje

A fékbetét-por gyakori belégzése, annak anyagától függetlenül veszélyes lehet az egészségére. Kerülje el a porrészecskék belégzését. Soha ne használjon sűrített levegőt vagy kefét a fékalkatrészek tisztításakor. Használjon megfelelő porszívót.

MEGJEGYZÉS:

- A szennyezett fékbetétek vagy fékdobok csökkentik a lassítási képességet.
- Rögzítse az első kerekeket, mielőtt felemelné a gépjármű hátulját.

## Szétszerelés

1. | Szerelje ki a fékdobot.

2. | Szerelje ki a felső visszahúzó rugót (A) és az alsó visszahúzó rugót (B).

3. | Szerelje ki a feszítőcsapokat (A) úgy, hogy elforgatja őket, miközben nyomja mindkét rögzítőrugót (B).

4. | Kössse le a rögzítőfékhuzalt a rögzítőfék-karról, és szerelje le a fékpofákat a féklapról.

5. | Szerelje ki a villát (A), az állítócsavart (B) és a villát (C), és válassza le a fékpofákat (D).

6. | Szerelje ki az automata utánállító rugót (E) és az automata utánállító kart (F).

7. | Szerelje ki az U rögzítőt (A), és szerelje le a rögzítőfék-kart (B) a hátsó fékpofáról (C).

## Összeszerelés

1. | Szerelje be a rögzítőfék-kart (A) a hátsó fékpofára (B), és rögzítse egy új U rögzítővel (C). Szorítsa össze erősen az U rögzítőt, nehogy lejöjjön.

2. | Kenje be Molykote-tal a fékpofák hátoldalának széleit a mutatott helyeken. Törölje le a felesleget. Ne kerüljön kenőzsír a fékbetétekre.

3. | Szerelje fel az automata utánállítót (A) és az automata utánállító rugót (B) az elülső fékpofára (C).

4. | Csatlakoztassa a rögzítőfékhuzalt a hátulsó fékpofához (D), és szerelje össze a fékpofákat a villával (E), az állítócsavarral (F) és a villával (G).

5. | Szerelje be a fékpofákat a féklapra úgy, hogy a fékpofák tetejét a kerékfékhenger dugattyúkra, a fékpofák alját pedig a helyezőlemezre illeszti.

6. | Szerelje be a feszítőcsapokat (A), és biztosítsa őket a rögzítőrugókkal úgy, hogy elforgatja őket, és közben nyomja mindkét rögzítőrugót (B).

7. | Szerelje be a felső visszahúzó rugót (A) és az alsó visszahúzó rugót (B).

8. | Szerelje be a fékdobot.

9. | Szerelje fel a hátsó kerekeket.

10. | Ha a kerékfékhengert kiszerelte, légtelenítse a fékrendszert.

11. | Nyomja meg néhányszot a fékpedált, hogy beálljon az automata fékutánállító.

12. | Állítsa be a rögzítőféket.