Kormánymű
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kormánykerék | Kormánykerék-holtjáték a külső szélen mérve, járó motorral |  | 0-10 mm
Kezdőterhelés a külső szélen mérve, járó motorral |  | 29 N (3,0 kgf)
Kormányműház | A fogaslécvezető csavar szöge a zárt helyzetből kilazítva |  | Max. 12°

Felfüggesztés
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kerékbeállítás | Kerékdőlés | Első | 0°00¢±1°
Hátsó | -1°00¢±1¢
Utánfutás | Első | 2°10¢±1°
Teljes kerékösszetartás | Első | 0±3 mm
Hátsó | IN 2±2 mm
Első kerékelfordítási szög 175/65 R14 82T gumiabroncsok | Kerék belső | 41°00¢
Kerék külső | 36°(referencia)
Mellső kerék elfordítási szöge 185/55 R15 82V gumiabroncsokkal | Kerék belső | 38°00¢±2°
Kerék külső | 34°(referencia)
Keréktárcsa | Acél keréktárcsa ütése | Axiális | 0-1,0 mm | 2,0 mm
Radiális | 0-1,0 mm | 1,5 mm
Könnyűfém keréktárcsa ütése | Axiális | 0-0,7 mm | 2,0 mm
Radiális | 0-0,7 mm | 1,5 mm
Kerékcsapágy | Axiális játék | Első | 0-0,05 mm
Hátsó | 0-0,05 mm

Fékek
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Rögzítőfékkar | A 196 N (20 kgf) erővel meghúzott kar által megtett út |  | 7-10 kattanás
Fékpedál | Pedálmagasság (szőnyeg kiszerelve) | Kézi kapcsolású sebességváltó | 141 mm
CVT | 145 mm
Holtjáték |  | 1-5 mm
Főfékhenger | Dugattyú és nyomórúd közötti hézag |  | 0-0,4 mm
Első fék (tárcsafék) | Tárcsa vastagsága |  | 21,0 mm | 19,0 mm
Tárcsa ütése |  | ——— | 0,10 mm
Tárcsa párhuzamossága |  | ——— | 0,015 mm
Fékbetét vastagsága |  | 9,0 mm | 1,6 mm
Hátsó fék | Fékdob azonosítószáma |  | 180 mm | 181 mm
Fékpofabetét vastagsága |  | 4,3 mm | 1,0 mm
Fékerőrásegítő | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N erővel megnyomva (10 kgf) | 0 kPa (0 kg/cm2)
294 N erővel megnyomva (30 kgf) | 1600 kPa (16 kg/cm2)
Főfékhenger folyadéknyomása 66,7 kPa (500 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N erővel megnyomva (10 kgf) | 3400 kPa (34 kg/cm2)
294 N erővel megnyomva (30 kgf) | 9,800 kPa (98 kgf/cm2)
Fékerőrásegítő | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N (10 kgf) erővel benyomva | 0 kPa (0 kg/cm2)
294 N (30 kgf) erővel benyomva | 1600 kPa (16 kg/cm2)
Főfékhenger folyadéknyomása 66,7 kPa (500 mmHg) vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N (10 kgf) erővel benyomva | 3,700 kPa (37 kg/cm2)
294 N (30 kgf) erővel benyomva | 9,800 kPa (98 kgf/cm2)

Klímaberendezés
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Hűtőközeg | Típus |  | HFC-134 a (R-134 a)
A rendszer kapacitása |  | 400-450 g
Hűtőközegolaj | Típus |  | KEIHIN: SP-10 (Cikkszám: 38897-P13-003, 38898-P13-003, 38899- P13-A01)
Az alkatrészek kapacitása | Kondenzátor | 25 ml
Elpárologtató | 35 ml
Mindegyik vezeték és tömlő | 10 ml
Kompresszor | 85-105 ml
Kompresszor | Indítótekercs ellenállása | 20 °C-on | 3,05-3,35 W
Szíjtárcsa és nyomólap közötti hézag |  | 0,35-0,65 mm
Generátor- kompresszor szíj | A két szíjtárcsa között középen 98 N (10 kgf) erővel történő benyomás esetén | Használt szíj | 7,5-10,5 mm
Új szíj | 4,5-6,0 mm
Feszesség (szíjfeszességmérővel mérve) | Használt szíj | 440-590 N (45-60 kp)
Új szíj | 980-1,130 N