## Napfénytető záró és nyitó erejének ellenőrzése

1. | Szerelje ki a tetőkárpitot.

2. | Záróerő ellenőrzés: Az üveg (B) elülső szélére törlőkendőt (A) helyezve, csatlakoztasson egy rugós erőmérőt (C) az ábrán látható módon. Egy másik szerelő tartsa nyomva az üveg zárókapcsolóját, miközben Ön megméri a zárás megállításához szükséges erőt. Amint az üveg megáll, olvassa le az erőt, majd azonnal engedje el a kapcsolót és a rugós erőmérőt.
Záróerő: | 200-290 N (20-30 kgf, 44-66 lbf)

3. | Ha az erő nem az előírt tartományban van, szerelje ki a napfénytető motort, majd ellenőrizze a következőket: A hajtóműrészt és a belső huzalt, hogy nem törött-e vagy nem sérült-e meg. Ha a hajtóműrész törött, cserélje ki a motort. Ha a belső huzal sérült, szerelje ki a keretet, és cserélje ki a huzalegységet. A napfénytető motor. Ha a motor nem indul el vagy nem jár könnyedén, cserélje ki. A nyitási ellenállás. Folytassa a következő lépéssel: 4.

4. | Nyitási ellenállás ellenőrzés: Védje az üveg elülső szélét egy törlőkendővel (A). Mérje meg az üveg kinyitásához szükséges erőt egy rugós erőmérő (B) használatával az ábrán látható módon.

5. | Ha a terhelés 40 N (4 kgf, 9 lbf) feletti, ellenőrizze a következőket: Az oldalsó hézagot és az üveg magassági beállítását. Hogy nincs-e törött vagy sérült csúszó alkatrész. Ha bármelyik csúszó alkatrész sérült, cserélje ki őket.