## Klíma vezérlőegység szétszerelése és összeszerelése

1. | Tágítsa ki a huzalütközőket (A) a huzaltartóban (B) biztosítógyűrű-fogó használatával, majd húzza ki a belsőlevegő-keringetés vezérlőhuzalját (C). Szerelje ki a lemezcsavarokat és a vezérlőegységet (D).

2. | Akassza be az új vezérlőhuzal végét a karba, majd nyomja be a huzalházat a huzaltartóba, amíg be nem pattan a helyére.

3. | Összeszerelés után ellenőrizze, hogy a kar egyenletesen csúszik és a tárcsa a teljes tartományban egyenletesen forog jobbról balra.