## Elektromos ablakemelő utasoladali motorjának ellenőrzése

1. | Szerelje le az ajtóburkolatot.

2. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót (A) az utasoldali elektromos ablakemelő motorról.

3. | Ellenőrizze a motort mindegyik irányban úgy, hogy ráköti az akkumulátor feszültséget és a testelést, a táblázat szerint. Hogy a motor sérülését megelőzze, kösse le az egyik vezetéket, amint a motor működése leállt.

4. | Ha a motor nem indul el vagy nem működik simán, cserélje ki.