## Belső kárpit eltávolítása/beszerelése - Hátfali ajtó területe

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa vagy ne karcolja meg a burkolatot és a burkolati elemeket.

Szerelje ki a burkolatot az ábrán látható módon.
Szerelje vissza a burkolatot a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és cserélje ki a sérült rögzítőket.