## Kézi kapcsolású sebességváltó differenciálmű-olajtömítés cseréje

Szükséges célszerszámok
Sajtolószerszám ( 07749-0010000)

Megvezető, 26 x 30 mm ( 07JAD-PH80200)
Sajtolószerszám ( 07JAD-PN00100)

1. | Szerelje ki a differenciálmű egységet.

2. | Szerelje ki az olajtömítést (A) a sebességváltó-házból (B).

3. | Szerelje ki az olajtömítést (A) a tengelykapcsoló-házból (B).

4. | Szerelje be az új olajtömítést (A) a sebességváltó-házba (B) célszerszámokkal.

5. | Szerelje be az új olajtömítést (A) a tengelykapcsoló-házba (B) célszerszámokkal.