## Üzemanyag-vezeték/gyorscsatlakozó szerelvények eltávolítása

1. | Szüntesse meg az tüzelőanyag-nyomást.

2. | Ellenőrizze az üzemanyag gyorscsatlakozókat, hogy nem szennyezettek-e, és tisztítsa meg, ha szükséges.

3. | Tartsa az egyik kezében a csatlakozót (A), a másik kezével pedig szorítsa össze a rögzítőfüleket (B), hogy kioldja a rögzítőpofákból (C). Húzza ki a csatlakozót. MEGJEGYZÉS: Legyen óvatos, nehogy megsértse a csövet (D), vagy más alkatrészt. Ne használjon szerszámokat. Ha a csatlakozó nem mozdul, tartsa a rögzítőfüleket lenyomva, és váltakozva húzza és nyomja a csatlakozót, amíg könnyen ki nem jön. Ne szerelje le a rögzítőt a vezetékről; ha leszerelte, a rögzítőt ki kell cserélni egy újra.

4. | Ellenőrizze a vezeték (B) felfekvési felületét (A), hogy nem szennyezett vagy sérült-e. Ha a felszín szennyezett, tisztítsa meg. Ha a felszín korrodált vagy sérült, cserélje ki az üzemanyagszivattyút, az üzemanyagszűrőt és az üzemanyag tápvezetéket.

5. | A sérülések megelőzése és az idegen anyagok távoltartása érdekében burkolja be a lecsatlakoztatott csatlakozót és vezeték végeket műanyag zsákokkal (A). MEGJEGYZÉS: A rögzítőt nem szabad újra használni, ha leszerelte a vezetékről. Cserélje ki a rögzítőt, a következő esetekben: üzemanyag-csatorna csere. üzemanyag-ellátó vezeték csere. üzemanyag-szivattyú csere. üzemanyagszűrő csere. üzemanyagszint-jeladóegység csere. ha leszerelték a vezetékről. ha sérült.