## Fojtószelep-kábel eltávolítása / beszerelése

1. | Szerelje ki a gázbowden burkolatot.

2. | Nyissa ki teljesen a pillangószelepet, majd szerelje ki a gázbowdent (A) a gázkarból (B).

3. | Szerelje le a bowden külsőt (C) a bowden tartóról (D).

4. | Szerelje ki a gázbowdent (A) a gázpedálról (B).

5. | Szerelje be a kiszereléshez képest fordított sorrendben.

6. | Beszerelés után indítsa be a motort. Járassa a motort 3 000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres fokozatban), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton.

7. | Tartsa a bowdent feszesen, távolítsa el a szennyeződést a bowdenről.

8. | Állítsa a biztosítóanyát a bowden tartón (A). Állítsa be az állítóanyát (B), hogy a holtjátéka 0 mm legyen.

9. | Szerelje ki a bowdent a pillangószeleptartóból (A). Állítsa vissza az állítóanyát (B), és húzza meg a biztosítóanyát (C).

10. | A megfelelően beállított bowdennel ellenőrizze, hogy amikor a gázpedált a padlóig nyomja, akkor a pillangószelep karja biztosan teljesen kinyit-e. Ellenőrizze továbbá, hogy amikor a gázpedált felengedi, a pillangószelep karja biztosan visszaáll-e.