## Szinkropersely és kerékagy ellenőrzése és cseréje

1. | Ellenőrizze a fogaskerék-fogazatot az összes szinkronagyon és szinkronperselyen, hogy nincsenek-e lekerekedett sarkok, amelyek kopást jeleznek.

2. | Szerelje be mindegyik szinkronagyat (A) a hozzá kapcsolódó szinkronperselybe (B), és ellenőrizze a szabad mozgását. Ügyeljen arra, hogy a kapcsolóhüvelyen lévő három szakasz hosszabb fogazata (C) (120 fokkal eltolva) illeszkedjen a szinkronagyon lévő három szakasz mélyebb horonyához (D). Ne szerelje a szinkronperselyt a hosszabb fogazattal a szinkronagy kivágásaiba (E), mert ez károsítja a rugógyűrűt. MEGJEGYZÉS: Ha csere szükséges, a szinkronperselyt és a szinkronagyat mindig egy készletként cserélje ki.