## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0406

DTC P0406 | EGR-szelep helyzetérzékelő nagyfeszültségű áramkör

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze az kipufogógáz-visszavezetés VLS-s a HDS-el az ADATLISTÁBAN. 4,9 V-ot vagy többet jelez ki? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és az ECM-nél.n

3. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

4. | Csatlakoztassa le az EGR szelep 6-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Mérje meg a feszültséget az EGR szelep 6-pólusú csatlakozó 2. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 11. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

8. | Csatlakoztassa az ECM ellenőrző vezetékköteget és az érintkező ellenőrző dobozt az ECM és a csatlakozó közé.

9. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

10. | Mérje meg a feszültséget az érintkező ellenőrződoboz 45. sz. és 62.sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 3.sz. csatlakozó 33.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 62.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 13. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 18.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Cserélje ki a kipufogógáz-visszavezető szelepet.

13. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

14. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

15. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

16. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

17. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a 0406 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

18. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

19. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0406 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások, laza érintkezők az EGR szelepnél, majd folytassa a 1. Ha egyéb időszakos hibakód vagy állandó hibakód megjelenik, folytassa a kijelzett hibakódok hibakeresésével. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.