## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0705 (5-2)

P0705 diagnosztikai hibakód: | Rövidzárlat a sebességváltó-fokozat kapcsoló áramkörben (testzárlat)

### KB, KE, KG és KQ modellek részére

MEGJEGYZÉS:

- Jegyezze fel az összes, a hiba fennállásakor rögzített adatot, és nézze meg az Általános hibakeresési információkat, mielőtt elkezdené a hibakeresést.
- Az ábra egy lehetséges csatlakozó érintkező elrendezést mutat; a csatlakozó érintkező elrendezés modellenként változik.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Figyelje meg az automata sebességváltó karjának helyzetjelzőit és kapcsoljon egyenként a különböző helyzetekbe. Világít-e valamelyik ellenőrző lámpa, amikor a kar nincs az adott helyzetben? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

3. | Kösse le a sebességváltó fokozatkapcsoló csatlakozóját. Kialszik az összes helyzetjelző? IGEN - Cserélje ki a sebességváltó-fokozat kapcsolót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze a sebességváltó-fokozat kapcsolót. A kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki a sebességváltó-fokozat kapcsolót.n

6. | Csatlakoztassa a sebességváltó-fokozat kapcsoló csatlakozóját.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Kapcsoljon az összes helyzetbe az R kivételével.

9. | Mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó C10 és A23 vagy A24 érintkezői között. Körülbelül 10 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 15. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó C10 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó C10 érintkezője és a sebességváltó-fokozat vagy az automata sebességváltó előválasztókar-helyzet kijelző kapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

13. | Csatlakoztassa szét a PCM csatlakozóját (31P).

14. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A23 érintkező és a karosszériatest között, valamint az A24 érintkező és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy cserélje ki egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységre, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Javítsa meg a szakadást a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó A23 és, A24 érintkezője és a test (G101) közötti vezetékekben, vagy javítsa meg a rossz testelést (G101).n

15. | Kapcsoljon az összes helyzetbe a P és N kivételével.

16. | Mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó C12 és A23 vagy A24 érintkezői között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 17.

17. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

18. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

19. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó C12 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó C12 érintkezője és a sebességváltó-fokozat kapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy cserélje ki egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységre, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n

20. | Kapcsoljon az összes helyzetbe a D kivételével.

21. | Mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó C20 és A23 vagy A24 érintkezői között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 25. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 22.

22. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

23. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

24. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó C20 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó C20 érintkezője és a sebességváltó-fokozat kapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy cserélje ki egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységre, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n

25. | Kapcsoljon az összes helyzetbe az S kivételével.

26. | Mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó C9 és A23 vagy A24 érintkezői között. Körülbelül 10 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 30. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 27.

27. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

28. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

29. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó C9 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó C9 érintkezője és a sebességváltó-fokozat vagy az automata sebességváltó előválasztókar-helyzet kijelző kapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy cserélje ki egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységre, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n

30. | Kapcsoljon az összes helyzetbe az L kivételével.

31. | Mérje meg a feszültséget a PCM csatlakozó C11 és A23 vagy A24 érintkezői között. Körülbelül 10 V mérhető? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy cserélje ki egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységre, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 32.

32. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

33. | Kösse le a PCM 22-pólusú C csatlakozóját.

34. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a PCM csatlakozó C11 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a motor- és váltó-vezérlőegység csatlakozó C11 érintkezője és a sebességváltó-fokozat vagy az automata sebességváltó előválasztókar-helyzet kijelző kapcsoló közötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse a motor- és váltó-vezérlőegységet, vagy cserélje ki egy biztosan jó motor- és váltó-vezérlőegységre, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n