## Gyújtógyertya ellenőrzése - L15A5 (IN modell)

## L15A5 motor (IN modell)

1. | Ellenőrizze az elektródákat és a kerámia szigetelést. Az elektródák elégését vagy kopását a következők okozhatják: Hosszú gyújtásidőzítés Laza gyújtógyertya Túl magas a gyertya hőfoka Nem megfelelő a hűtés A gyertya szennyeződését a következők okozhatják: Késleltetett gyújtásidőzítés Olaj került az égéstérbe A gyertyahézag nem megfelelő Túl alacsony a gyertya hőfoka Túl sok alapjárati/alacsony sebességű működtetés Eldugult légszűrő Kopott gyújtás tekercs

2. | Ellenőrizze az elektróda hézagot (A). Ha a hézag nagyobb, mint a szabványban meghatározott, állítsa be a megfelelő hézagoló segítségével.
Elektróda hézag
Szabvány (új): | 1,0-1,1 mm

3. | Cserélje a gyertyát a meghatározott időközönként, illetve ha a központi elektróda elgörbült (A). Kizárólag a listában szereplő gyertyákat használja.
Gyújtógyertyák
NGK: | ZFR6K-11
DENSO: | KJ20DR-M11

4. | Tegyen a gyertya menetére egy kis berágódásgátló anyagot, majd csavarja be a gyertyát a hengerfejbe és kézzel húzza meg. Ezt követően 18 N·m (1,8 kgf·m) nyomatékkal szorítsa meg.