## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0117

DTC P0117: | ECT érzékelő áramköri kis feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze az ECT érzékelőt a HDS műszerrel az adatlistában. Körülbelül 142°C vagy nagyobb, illetve 0.16 V vagy kisebb érték jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a motorvezérlő egység érzékelőjénél és a motorvezérlő egységnél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le az ECT érzékelő 2-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | Ellenőrizze az ECT érzékelőt a HDS műszerrel az adatlistában. Körülbelül 142°C vagy nagyobb, illetve 0.16 V vagy kisebb érték jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 7. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

7. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

8. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 3. sz. csatlakozóját (52-pólusú).

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a motorvezérlő (ECM) egység érzékelője 1 pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 52.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 81.sz. érintkező) és a motorvezérlő egység érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 17.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Cserélje ki az ECT érzékelőt.

12. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

15. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

16. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0117 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az ECT érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

17. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

18. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0117 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az ECT érzékelőnél és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n