## Hátfali ajtó légterelő cseréje

## Néhány modellnél

MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a karosszériát.
- Az alkatrész feszítésekor használja a kézi eltávolító készletet, vagy valami ahhoz hasonló eszközt.

1. | Szerelje ki a hátfali légterelőt (A).
-1 | Feszítse fel a fedél (C) szegélyét (B), majd mindkét oldalról távolítsa el a fedelet.
-2 | Szerelje ki a csavarokat.
-3 | Emelje fel a légterelőt, majd távolítsa el.

2. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a légterelőt. Beszereléskor a három rögzítőcsavarnak (D) teljesen benne kell lenni a gumihüvelyekben.