## Teljesítményrelé teszt - alaphelyzetben nyitott A típus

Ennek a táblázatnak a használatával határozza meg a relé típusát, majd végezze el a felsorolt ellenőrzéseket.

Relé | Ellenőrzés
--- | ---
Légkondicionáló kompresszor tengelykapcsoló-relé | Alaphelyzetben nyitott "A" típus
Automata sebességváltó hátrameneti fokozat relé
Ventilátormotor relé
Kondenzátorventilátor-relé
Fényszóró relé
Kürtrelé
Baloldali halogén-reflektor relé
Jobboldali halogén-reflektor relé
Baloldali aktiválásjelző relé
Jobboldali aktiválásjelző relé
Programozott üzemanyag-befecskendezés 1. főrelé
Programozott üzemanyag-befecskendezés 2. főrelé
Fűtött elektromos állítású külső tükör fűtőreléje
Elektromos ablakemelő-relé
Hűtőventilátor-relé
Hátsóablak-fűtés relé
Indítómotor-megszakító relé
Hátsó lámpák relé
Elektromos szervokormány motor relé | Alaphelyzetben nyitott B típus
Központi zár/üzemanyag fedél zárás relé | Öt-érintkezős típus
Központi zár nyitás/üzemanyag fedél nyitás relé
Napfénytető nyitó relé
Napfénytető záró relé
Bal oldali biztonsági reteszelés reléje
Jobb oldali biztonsági reteszelés reléje

## Alaphelyzetben nyitott "A" típus

Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között.

- Elektromos vezetésnek kell lennie az 1. és a 2. sz. érintkező között, ha tápfeszültség és test csatlakozik a 3. sz. és a 4. sz. érintkezőre.
- Nem szabad elektromos vezetésnek lennie az 1. sz. és a 2. sz. érintkező között, ha a tápfeszültség lecsatlakoztatva.

1. típus:

2. típus:

### · Programozott üzemanyag-befecskendezés 1. főrelé
· Programozott üzemanyag-befecskendezés 2. főrelé

1. típus:

2. típus: