## Vezetőoldali légzsák cseréje

## Kiszerelés

1. | Csatlakoztassa le az akkumulátor negatív kábelét, és várjon legalább 3 percet, mielőtt elkezdi a munkát.

2. | Szerelje le a szerelőnyílás-burkolatot (A) a kormánykerékről, majd csatlakoztassa le a kábeldob 4-pólusú csatlakozója (B) és a vezetőoldali légzsák 4-pólusú csatlakozója (C) közötti csatlakozót.

3. | Szerelje ki a két Torx csavart (A) egy Torx T30 betét segítségével. Ezután szerelje ki a vezetőoldali légzsákot (B).

## Beszerelés

1. | Helyezze az új vezetőoldali légzsákot (A) a kormánykerékbe, és rögzítse új Torx csavarokkal (B).

2. | Csatlakoztassa a kábeldob 4-pólusú csatlakozóját (A) a vezetőoldali légzsák 4-pólusú csatlakozójához (B), majd szerelje fel a szerelőnyílás-burkolatot (C) a kormánykerékre.

3. | Csatlakoztassa az akkumulátor negatív kábelét.

4. | A légzsák beszerelése után ellenőrizze a rendszer megfelelő működését: Forgassa a gyújtáskapcsolót BE (II) állásba; a kiegészítő utasvédelmi rendszer ellenőrző lámpájának körülbelül 6 másodpercre fel kell gyulladnia, majd ki kell aludnia. Győződjön meg róla, hogy a kürt gombja működik.