## Klímavezérlés tüneti hibakeresési útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
A ventilátormotor nem jár azonnal, pedig a motor már teljesen bemelegedett. MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet-szabályozási skálát 18 °C és 32 °C közé kell állítani | ECT-érzékelő áramkörének hibakeresése | Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
Sem a fűtés, sem a klímaberendezés nem működik | Klímavezérlés táp- és testáramköreinek hibakeresése | A 22. sz. (7,5 A) biztosíték kiégett a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban Nem elégséges testelés a G402 pontnál Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
A kondenzátor ventilátor egyáltalán nem működik (de a klimaberendezés bekapcsolt állapotában a vízhűtő ventilátor működik) | Kondenzátorventilátor áramkörének hibakeresése | Kiégett a 11. sz. (30 A) biztosíték a motortérben lévő biztosíték/relé dobozban és a 22. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. Nem elégséges testelés a G301 pontnál Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
Egyik ventilátor sem működik bekapcsolt klímaberendezés mellett | Hűtő- és kondenzátorventilátor közös áramkörének hibakeresése | Kiégett a 10. sz. (20 A) és a 4. sz. (30 A) biztosíték a motortérben levő biztosíték- és relédobozban és a 11. sz. (30 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban. Nem elégséges testelés a G301 pontnál Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
A kompresszor tengelykapcsoló nem kapcsolódik | Kompresszor-tengelykapcsoló áramkörének hibakeresése | Kiégett a 11. sz. (30 A) biztosíték a motortérben lévő biztosíték/relé dobozban és a 22. sz. (7,5 A) biztosíték a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.
A klímarendszer (a ventilátor és a kompresszor) nem kapcsol be | Klímaberendezés nyomáskapcsoló áramkör hibakeresése | Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.