## Valve Inspection

1. | Remove the valves.

2. | Measure the valve in these areas.
Intake Valve Dimensions:
A Standard (New): | 31.85-32.15 mm (1.254-1.266 in.)
B Standard (New): | 118.05-118.65 mm (4.648-4.671 in.)
C Standard (New): | 5.48-5.49 mm (0.2157-0.2161 in.)
C Service Limit: | 5.45 mm (0.215 in.)
Exhaust Valve Dimensions:
A Standard (New): | 27.85-28.15 mm (1.096-1.108 in.)
B Standard (New): | 117.76-118.36 mm (4.636-4.660 in.)
C Standard (New): | 5.45-5.46 mm (0.2146-0.2150 in.)
C Service Limit: | 5.42 mm (0.213 in.)