## Elektromosan állítható tükör kapcsoló tesztje / cseréje

1. | Szerelje ki a vezetőoldali műszerfal oldalsó burkolatát.

2. | Nyomja ki az elektomos állítású külső tükör kapcsolóját (A) a műszerfalból.

3. | Kösse le a 13-pólusú csatlakozót (B) a kapcsolóról.

4. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatnak megfelelően. Tükör kapcsoló Páramentesítő kapcsoló Visszahúzó kapcsoló:

5. | Ha a villamos kapcsolat nem az előírás szerinti, cserélje ki a kapcsolót.