## Lengőkarok és tengely vizsgálata

1. | Szerelje ki a szelephimba-egységet.

2. | Mérje meg a tengely átmérőjét az első szelephimba helyén.

3. | Nullázza le a műszert (A) a tengely átmérőhöz.

4. | Mérje meg a szelephimba belső átmérőjét, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta körkörösségtől való eltérés.
Szelephimba - tengely hézag:
Normál (új): | 0,019-0,058 mm -
Javítási határérték: | 0,08 mm

5. | Ismételje meg az összes szelephimbán és mindkét tengelyen. Ha a hézag a határérták felett van, cserélje ki a szelephimbatengelyt és az összes tűrésen kívüli szelephimbát.