## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 37

DTC 37: | Elektromos szervokormány vezérlőegység belső áramkör (bemenő áramkör a motor feszültséghez)

1. | Törölje a DTC-t.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Forgassa a kormánykereket néhányszor ütközéstől ütközésig, és várjon 10 másodpercig vagy tovább. Az EPS jelzőlámpa világítani kezd? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - A rendszer ekkor rendben van.n

4. | Állítsa le a motort, és ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot. Megjelenik a DTC 37? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza EPS vezérlőegység csatlakozók. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó EPS vezérlőegységgel, majd ellenőrizze újra.n NEM - Végezze el a jelzett kódhoz tartozó megfelelő hibakeresést.n