## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0123 (7-2)

Diagnosztikai hibakód P0123 (7-2): | TP érzékelő áramkörben nagy feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a gázpedál helyzetét a leolvasó szerszámmal. Körülbelül 10% vagy 0,5 V mérhető, amikor a gázpedál teljesen fent van, és körülbelül 90% vagy 4,5 V, amikor a gázpedált teljesen lenyomta? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze a fojtószelep helyzet (TP) érzékelőt és a motorvezérlő modult (ECM)/ erőátviteli vezérlőmodult (PCM) elégtelen érintkezések vagy laza vezetékek szempontjából.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le a TP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | A kábelköteg oldalon mérje meg a feszültséget a TP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3 sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Cserélje ki a fojtószelepházat.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A10 és A20 érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (A10) és a fojtószelep-helyzetérzékelő közötti vezetékben.n. NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó ECM/PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti ECM/PCM-et.n