## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1607 (0-2)

Diagnosztikai hibakód P1607 (0-2): | Működési hiba az ECM/PCM belső áramkörben

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Várjon 40 másodpercig. Megjelenik a DTC P1607? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Lemerült akkumulátor okozhatja ezt a problémát. Kérdezze meg az ügyfelet, hogy volt-e valamilyen probléma az utóbbi időben a motor beindítását illetően.n