## Kézi kapcsolású sebességváltó főtengelyének vizsgálata

1. | Ellenőrizze a fogaskerék felületét és a csapágy felületét, hogy nem kopott vagy sérült-e, majd mérje meg a főtengelyt az A, B, C és D pontokban. Ha a főtengely bármelyik része kisebb, mint a javítási határérték (az E kivételével), cserélje ki egy újra.
Normál:
A (Golyóscsapágy felület): | 25 987-26 000 mm-
B (Távtartó gallér felület) | 28 992-29 005 mm-
C (Tűgörgős csapágy felület): | 34 984-35 000 mm-
D (Golyóscsapágy felület): | 25 977-25 990 mm-
E (Vezetőcsapágy felület): | 14 870-14 890 mm-
Javítási határérték: | A: 25,93 mm
| B: 28,93 mm
| C: 34,93 mm
| D: 25,92 mm

2. | Ellenőrizze az ütést a főtengely két végét alátámasztva. Forgassa át a főtengelyt két teljes fordulattal, amikor az ütést méri. Ha az ütés nagyobb, mint a javítási határérték, cserélje ki a főtengelyt egy újra.
Normál: | 0,02 mm max.
Javítási határérték: | 0,05 mm