## Gyerekülés-rögzítő cseréje

## Normál csatlakozási pont

1. | Szerelje ki a gyermekülés rögzítőszerelvényének burkolatát (A) a középső csatlakozási pontról (B) a tetőkárpit végén.

2. | Szerelje ki a gyermekülés rögzítőszerelvényét (C). Ne vegye ki a fogas alátétet (D) a rögzítőszerelvényből.

3. | Szerelje be a gyermekülés rögzítőszerelvényét a kiszereléssel ellentétes sorrendben.

## Egyéb csatlakozási pontok

Szerelje le a gyermekülés rögzítőszerelvényét a középső csatlakozási pontról és szerelje vissza a rögzítőszerelvényt a másik csatlakozási pontra.

### Beszerelés a jobb oldali rögzítési pontra:

1. | Szerelje le a rögzítőelem fedelét (A) a jobb oldali rögzítési ponton (B).

2. | Szerelje vissza a gyermekülés rögzítőszerelvényét (C).

3. | Szerelje vissza a gyermekülés rögzítőszerelvényének fedelét (C).

4. | Szerelje be a rögzítőelem fedelét (A) a középső rögzítési ponton (E).

### Beszerelés a baloldali rögzítési pontra:

5. | Feszítse le a fedelet (A) a hátsó középső biztonsági öv (váll) visszahúzó szerkezetének burkolatáról (B) és szerelje ki a csavart (C) a bal csatlakozási pontból (D). Ne vegye ki a fogas alátétet (E) a csavarból.

6. | Szerelje vissza a gyermekülés rögzítőszerelvényét (E).

7. | Őrízze meg a kiszerelt visszahúzó szerkezet csavarját (C) és a gyermekülés rögzítőszerelvényének burkolatát (F).