## Főtengely beszerelése

Szükséges célszerszámok
Besajtoló-szerszám markolat ( 07749-0010000)

Tömítőgyűrű sajtolószerszám 96 ( 07ZAD-PNA0100)

1. | Ellenőrizze a hajtórúd-csapágyhézagot deformációs hézagmérő szállal.

2. | Ellenőrizze a forgattyústengely-nyugvócsapágy hézagot deformációs hézagmérő szállal.

3. | Ellenőrizze a hajtórúdcsavarokat.

4. | Szerelje be a csapágyfeleket a hengerblokkba éa a hajtórudakba.

5. | Kenje be motorolajjal a forgattyústengely-nyugvócsapágyakat és a hajtórúdcsapágyakat.

6. | Tartsa úgy a forgattyústengelyt, hogy a 2. sz. forgattyúcsap és a 3. sz. forgattyúcsap egyenesen felfelé álljon, és süllyessze le a forgattyústengelyt a motorblokkba.

7. | Szerelje be a támasztógyűrűket (A) a hengerblokk 4. sz. csapágycsapjába.

8. | Kenje be motorolajjal a hajtórúdcsavarok meneteit és peremét.

9. | Helyezze be a csapágycsapokat az 1. sz. hajtórúdba és a 4. sz. hajtórúdba. Állítsa egy vonalba a hajtórúdon és a fedélen lévő jelölést (B), majd kézzel meghúzva szerelje be a fedeleket és a csavarokat.

10. | Forgassa jobbra a forgattyús tengelyt, és helyezze be a csapágycsapokat az 2. sz. hajtórúdba és a 3. sz. hajtórúdba. Állítsa egy vonalba a hajtórúdon és a fedélen lévő jelölést, majd kézzel meghúzva szerelje be a fedeleket és a csavarokat.

11. | Húzza meg a hajtórúd csavarokat 9,8 Nm-rel (1,0 kgm).

12. | Húzza meg a hajtórúd-csavarokat további 90°-kal.

13. | Távolítsa el a régi folyékony tömítőanyagot a csapágyfedél híd felfekvő felületeiről.

14. | Tisztítsa meg és szárítsa meg a csapágyfedél híd felfekvő felületeit.

15. | Kenjen 1,5 mm széles csíkban 08C70-K0234M, 08C70-K0334M vagy 08C70-X0331S alkatrész-számú folyékony tömítőanyagot a szaggatott vonalak (A) mentén. MEGJEGYZÉS: Ne szerelje be az alkatrészeket, ha 5 perc vagy több idő telt el a folyékony tömítőanyag felvitele után. Ehelyett a régi maradványok eltávolítása után alkalmazza újra a folyékony tömítőanyagot.

16. | Helyezze a csapágyfedél hidat a hengerblokkra.

17. | Kenje be motorolajjal a csapágyfedél csavarok meneteit és peremét.

18. | Húzza meg a csapágyfedél csavarokat sorrendben 25 Nm -rel (2,5 kgm).

19. | Húzza meg a csapágyfedél csavarokat további 40°-kal.

20. | Tisztítsa le a felesleges folyékony tömítőanyagot a hengerblokkról.

21. | A célszerszámok használatával sajtoljon be merőlegesen egy új tömítőgyűrűt a motorblokkba az előírt beépítési magasságra.

22. | Mérje meg a forgattyús tengely (A) és a tömítőgyűrű (B) közötti távolságot.
Tömítőgyűrű beépítési magasság:
7-8 mm -

23. | Szerelje be az illesztőcsapokat (A) és az új O-gyűrűt (B) az olajszivattyúba (C), majd igazítsa be a belső forgórészt a forgattyús tengelyhez, és szerelje be az olajszivattyút.

24. | Szerelje be a szitaszűrőt (D) új tömítéssel (E).

25. | Szerelje fel a hengerfejet.

26. | Szerelje be a vezérműláncot.