## Szelepszár és szelepvezetés közötti távolság ellenőrzése

1. | Szerelje ki a szelepeket.

2. | Tolja ki a szelepet a vezetőjéből kb. 10 mm-rel, majd mérje meg a szelepvezető-szelepszár hézagot indikátorórával, miközben a működés közben ható nyomóerő irányában mozgatja a szelepszárat (mozgatásos módszer). Ha a mért érték túllépi a javítási határértéket, ellenőrizze újra egy új szeleppel. Ha a mért érték most a javítási határértéken belül van, szerelje össze egy új szeleppel. Ha a mért érték az új szeleppel is túllépi a javítási határértéket, akkor folytatás a következő lépéssel: 3
Szívószelep szelepszár - szelepszárvezető hézag:
Normál (új): | 0,04-0,10 mm -
Javítási határérték: | 0,16 mm
Kipufogószelep szelepszár - szelepszárvezető hézag:
Normál (új): | 0,10-0,16 mm -
Javítási határérték: | 0,22 mm

3. | Vonja ki a szelepszár mikrométerrel mért külső átmérőjét a szelepvezető belső átmérőjéből, amelyet furatmikrométerrel vagy golyós műszerrel mért meg. A méréseket a szelepszár mentén három helyen a szelepvezetőben három helyen végezze el. A szelepvezetőben mért legnagyobb érték és a szelepszáron mért legkisebb érték különbsége nem haladhatja meg a javítási határértéket.
Szívószelep szelepszár - szelepszárvezető hézag:
Normál (új): | 0,020-0,050 mm -
Javítási határérték: | 0,08 mm
Kipufogószelep szelepszár - szelepszárvezető hézag:
Normál (új): | 0,050-0,080 mm -
Javítási határérték: | 0,11 mm