## Párologtató kétutas szelepének ellenőrzése

Szükséges célszerszámok
Kombinált műszerkészlet ( 07YAJ-0010610)

Cső csatlakozóadapter ( 07410-5790501)

1. | Vegye le az üzemanyagtartály fedelet.

2. | Kösse le a benzingőzvezetéket az EVAP kétutas szelepről (A). Csatlakoztassa a kombinált műszerkészlethez és a cső csatlakozóadapterhez valamint a vákuumszivattyúhoz az ábrának megfelelően.

3. | Lassan, de folyamatosan hozzon létre vákuumot, mialatt figyeli a műszert. A vákuumnak rövid időre stabilizálódnia kell 2.8 kPa (21 Hgmm, 20.32 mm.Hg) értéken. Ha a vákuum 2.8 kPa (21 Hgmm, 20.32 mm.Hg) alatt áll be (a szelep kinyit), szereljen be egy új szelepet és ellenőrizze újra.

4. | Helyezze át a vákuumszivattyút a vákuum csatlakozóelemről a nyomás csatlakozóelemre (A) az ábrának megfelelően.

5. | Lassan helyezze nyomás alá a benzingőz-elszívó vezetéket, miközben figyeli a műszert. A nyomásnak 1,0 kPa (8 Hgmm) fölé kell azonnal beállnia. Ha a nyomás pillanatszerűen stabilizálódik 1,0 kPa (8 Hgmm) felett (a szelep kinyit), a szelep rendben van. Ha a nyomás 1,0 kPa (8 Hgmm) alatt stabilizálódik, szereljen be új szelepet és ellenőrizze újra.