### Karbantartási terv - kivéve európai, ausztráliai és új-zélandi modellek

Kövesse a normál üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet, ha a nehéz üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervben meghatározott nehéz üzemeltetési feltételek nem alkalmazhatók.

Szerviz a jelzett kilométer vagy időpont elérésekor, attól függően, melyik következik be előbb. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Tisztítsa meg a légtisztítóbetétet! | Csak száraz típus | 10.000 kilométerenként
Cserélje ki a légtisztító betétet | Nedves típus | 20.000 kilométerenként
Száraz típus | 20.000 kilométerenként
Ellenőrizze a szelephézagot! Visszacsapószelep-hézag | 40.000 kilométerenként
Cserélje ki az üzemanyag szűrőt A cserével kapcsolatos információkat lásd a vezetési körülményekkel kapcsolatos információk alatt Az üzemanyag-szűrőt a karbantartási tervben meghatározott időközönként, illetve megtett kilométerenként ki kell cserélni. Az üzemanyag-szűrő cseréje 40.000 km megtétele vagy 2 év eltelte után javasolt. Ha a használt üzemanyag szennyezett, a szűrő hamarabb is eldugulhat. Az üzemanyagszűrő cseréjét szakember végezheti. Az üzemanyag-ellátórendszer nyomás alatt van, ezért az üzemanyag-vezeték csatlakozásainak nem megfelelő kezelése esetén az üzemanyag kifreccsenhet, ami súlyos sérülést okozhat. |  |  |  | l |  |  |  | l |  |
Cserélje ki a gyújtógyertyákat! | Irídium típus | Minden 100.000 km után
Normál típus | 40.000 kilométerenként
Ellenőrizze és állítsa be a hajtószíjakat Ellenőrizze a repedéseket és a sérüléseket Ellenőrizze a feszességet és a behajlást |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Alapjárati fordulatszám ellenőrzés |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Motor hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti Honda, minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Cserélje le a sebességváltó olajat (kézi sebességváltó olaj)! Használjon Honda kézi sebességváltó-olajat | Normál körülmények |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Nehéz körülmények |  |  | l |  |  | l |  |  | l |
Kínai gyártmányú modell
Cserélje le a folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó olajat (Automata sebességváltóhoz való olaj)! Használja a Honda automata sebességváltóhoz való Z1 olajat | Normál körülmények |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l
Nehéz körülmények |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Kínai gyártmányú modell
Elülső és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze az első fékbetétek és tárcsák vastagságát. Ellenőrizze az első fékbetétek és első tárcsafékek sérülését és törését. Ellenőrizze a hátsó fékbetétek és tárcsák vastagságát. Ellenőrizze a hátsó fékbetétek és hátsó tárcsafékek sérülését és törését. Ellenőrizze a kerékfékhenger szivárgását Ellenőrizze a fékcsövek repedését, fényezését, kopását és szennyeződését Ellenőrizze az első féknyereg sérülését, szivárgását és tömítettségét Ellenőrizze a hátsó féknyereg sérülését, szivárgását és tömítettségét | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje le a fékfolyadékot! Csak DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze a fékfolyadék-szintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente

Szerviz a jelzett kilométer vagy időpont elérésekor, attól függően, melyik következik be előbb. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását a dobféket, a tárcsaféket Ellenőrizze a rögzítőfék működését | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Forgassa meg a kerekeket (legalább havonta ellenőrizze a keréknyomást és a kerekek állapotát)! | 10.000 kilométerenként
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket! Ellenőrizze a megfelelő beszerelés és helyzet, az esetleges repedések, elhasználódás, rozsdásodás és szivárgás szempontjából Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Szükség esetén húzza meg
Összekötőrúd-végek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudat Ellenőrizze a gumiharang sérülését és a kenőanyag szivárgását | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Felfüggesztés elemei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangok és szalagok esetleges repedését Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Gumi és fém fékcsövek (ABS/VSA-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhengert, a fékerőarány-szabályozó szelepet és az ABS vagy VSA modulátort, hogy nem sérültek vagy tömítetlenek-e. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Motorhűtő-folyadék Kézi sebességváltó-folyadék Automata sebességváltó-folyadék Fékfolyadék Szélvédőmosó folyadék
Kipufogórendszer Ellenőrizze a katalizátor hőterelő lemezének, a kipufogócsőnek és a kipufogódobnak a sérülését, szivárgását és szigeteltségét.
Üzemanyagvezetékek és csatlakozók Ellenőrizze az üzemanyagvezetékek csatlakozásait, repedéseit és állagromlását. Húzza meg a laza csatlakozásokat és cserélje ki a sérült darabokat.