## Külső hőmérő tesztelés

MEGJEGYZÉS: A külső levegő hőmérséklet-érzékelő ellenőrzéséhez.

## Hibakeresés

Ha az ellenőrző lámpa "---'' jelzést ad a külső levegő-hőmérséklet kijelzés üzemmód kiválasztása után több mint két másodpercig, akkor ellenőrizze a klímaszabályozó rendszer diagnosztikai hibakódjait, illetve, hogy a PNK vezetékben műszeregység és a külső hőmérsékletérzékelő között nincs szakadás.

## Kalibrálás

A külső levegő hőmérséklet-kijelzőn kijelzett hőmérséklet az ügyfél elvárásainak megfelelően ±3° értéken belül újra kalibrálható.

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa BE (II) állásba.

2. | Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa benyomva a "reset select" (törlés választás) gombot. Amíg folyamatosan nyomja a gombot, a kijelző végiglép a hőmérséklet értékeken ° to -3°-ig az ábra szerint.

3. | Ha a kívánt korrekciós érték jelenik meg a kijelzőn, engedje el a gombot, és az újrakalibrált külső levegő-hőmérséklet fog megjelenni. MEGJEGYZÉS: Ha a kijelzőt a tényleges hőmérséklethez kívánja újrakalibrálni, szerelje ki a külső levegő hőmérséklet-érzékelőt (A), de hagyja csatlakoztatva. Merítse az érzékelőt és a hőmérőt (B) egy jeges vízzel telt edénybe (C). Válassza ki a kalibrálási üzemmódot a fent leírtak szerint, majd kalibrálja újra a kijelzőt a tényleges hőmérséklethez.