## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0125

DTC P0125: | Hűtőrendszer működési hiba

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Ellenőrizze az ECT érzékelőt a HDS műszerrel az adatlistában. Körülbelül 27°C vagy nagyobb, illetve 2.83 V vagy kisebb érték jelenik meg? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az ECT érzékelőnél és az ECM-nél.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 5.

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Cserélje ki az ECT érzékelőt.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Végezze el az ECM visszaállítást a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

9. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

10. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

11. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0125 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a motorvezérlő egység érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n